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ПРОТОКОЛ
измерений параметров переменного электромагнитного поля 50 Гц
	№
	[bookmark: num_table]01.04.00.121-282- Э50

	
	(идентификационный номер протокола)


1. Сведения о дате измерения и оформления протокола: 
1.1. Дата проведения измерений: 31.01.2022
1.2. Дата оформления протокола: 31.01.2022
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "X" 
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя:   
2.3. Наименование структурного подразделения:  Отсутствует 
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места:  01.04.00.121 
3.2. Наименование рабочего места:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
3.3. Код по ОК 016-94:  19861  
4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):     
	[bookmark: si_table2][bookmark: si_table2_num_table_col]№
	[bookmark: si_table2_name_table_col]Наименование средства измерения
	[bookmark: si_table2_fnum_table_col]Заводской номер
	[bookmark: si_table2_test_table_col]Сведения о поверке
	[bookmark: si_table2_test_period_table_col]Действие поверки
	[bookmark: si_table2_err_table_col]Погрешность измерения
	[bookmark: si_table2_cond_table_col]Условия эксплуатации

	1
	[bookmark: si_table2_id_6]Измеритель параметров
электрического и магнитного полей
трехкомпонентный
ВЕ-метр. Руководство по эксплуатации
БВЕК43 1440.09.03 РЭ
	xxx
	xx
	xxx
	(15+0.2*(20/x))
	температура окружающей среды от -20°С до +55°С; относительная влажность воздуха до 90% при t 25°С.


5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:
	[bookmark: si_table2_os][bookmark: si_table2_os_num_table_col]№
	[bookmark: si_table2_os_name_table_col]Наименование средства измерения
	[bookmark: si_table2_os_fnum_table_col]Заводской номер
	[bookmark: si_table2_os_test_table_col]Сведения о поверке
	[bookmark: si_table2_os_test_period_table_col]Действие поверки
	[bookmark: si_table2_os_err_table_col]Погрешность измерения
	[bookmark: si_table2_os_cond_table_col]Условия эксплуатации

	1
	[bookmark: si_table2_os_id_202]Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК
	x
	xxx
	xxx
	КТ3
	температура окружающей среды от -40°С до +50°С; относительная влажность воздуха до 90% при t 20°С.

	2
	[bookmark: si_table2_os_id_50]Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А"
	x
	xxx
	xxx
	[(-40)-(-10)]±0,5, [(-10)-(50)]±0,2, (50-85)±0,5; (1-98)%±3,0; (0,1-0,5) м/с ± (0,05+0,05Vх),  (0,5-2,0) м/с ± (0,1+0,05Vх), (2,0-20,0) м/с ± (0,5+0,05Vх)
	блок электроники при t от -20 до 60°С, относительной влажности до 95% при t 35°С; щуп измерительный Щ-1 при t от -40 до 85°С, относительной влажности до 98% при t 35°С; щуп измерительный Щ-2 при t от -40 до 85°С, относительной влажности до 98% при t 35°С.


6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:
	[bookmark: nd_table2_num_table_col][bookmark: nd_table2]№
	[bookmark: nd_table2_name_table_col]Наименование нормативного документа (НД)

	1
	[bookmark: nd_table2_id_70]Электромагнитные поля. Методика измерений напряженности электрического поля 50 Гц и напряженности или
индукции магнитного поля 50 Гц, (параметров переменного электромагнитного поля) для целей специальной оценки условий труда, свидетельство об аттестации__________________________, сведения о регистрации в
государственном информационном фонде ___________


7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):
	[bookmark: param_table_num_table_col][bookmark: param_table]№
	[bookmark: param_table_name_table_col]Наименование параметра переменного электромагнитного поля 50 Гц
	[bookmark: param_table_si_table_col]№ СИ из п.4
	[bookmark: param_table_nd_table_col]№ НД из п.6

	1
	[bookmark: param_idemp50_e1]Напряженность электрического поля, кВ/м
	1
	1

	2
	[bookmark: param_idemp50_h2]Напряженность магнитного поля, А/м
	1
	1


8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:
	[bookmark: nd_table3][bookmark: nd_table3_num_table_col]№
	[bookmark: nd_table3_name_table_col]Наименование нормативного документа (НД)

	1
	[bookmark: nd_table3_id_91]СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Утв. Главный государственный санитарный врач РФ, Постановление № 2 от 28.01.2021)


9. Сведения об условиях проведения измерений:
9.1. Значения параметров окружающей среды (ОС) при проведении измерений:
	[bookmark: zona_info_bm_table][bookmark: zona_info_num_table_col]№
	[bookmark: zona_info_name_table_col]Место измерения параметров ОС
	[bookmark: zona_info_os_t_table_col] t, oC
	[bookmark: zona_info_os_p_table_col] p, мм.рт.ст.
	[bookmark: zona_info_os_sk_table_col] υ, м/с
	[bookmark: zona_info_os_v_table_col] φ, %

	1
	[bookmark: zona_info_id_4398]Щит управления (осмотр)
	25
	742
	0,1
	39

	2
	[bookmark: zona_info_id_F595]Рабочий стол
	25
	742
	0,1
	39


Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; υ – скорость движения воздуха.
9.2. Интервалы проведения измерений параметров ЭМП:
	[bookmark: zona_table][bookmark: zona_table_num_table_col]№ m
	[bookmark: zona_table_name_table_col]Место проведения измерения
(наименование интервала)
	[bookmark: zona_table_time_table_col]Tm, мин
	[bookmark: zona_table_date_table_col]Дата измерения
	[bookmark: zona_table_spec_table_col]Особенности ЭМП
	[bookmark: zona_table_descr_table_col]Краткое описание источников ЭМП

	1
	[bookmark: zona_table_id_4398]Щит управления (осмотр)
	48
	31.01.2022
	Общее воздействие
	Щит управления

	2
	[bookmark: zona_table_id_F595]Рабочий стол
	48
	31.01.2022
	Локальное воздействие
	


Условные обозначения: Tm – время интервала m.
10. Сведения об измерениях параметров переменного электромагнитного поля (ПЭП) 50 Гц:
	[bookmark: result_table][bookmark: result_table_nm_table_col]№ m
	[bookmark: result_table_name_table_col]Место проведения измерения,
наименование параметра ПЭП 50 Гц
	[bookmark: result_table_alt_table_col]h, м
	[bookmark: result_table_res_table_col]Результат измерения (i=1;2;3)
	[bookmark: result_table_fact_table_col]Факт.
значение
	[bookmark: result_table_unc_table_col]U095
	[bookmark: result_table_time_table_col]Tm, час

	1
	[bookmark: restable_zona_id_4398]Щит управления (осмотр)
	
	
	
	
	0.8

	1.1
	[bookmark: restable_EMP50E_h05_z_4398]Напряженность электрического поля, кВ/м
	0.5
	0.01; 0.01; 0.02
	0.01
	0.01
	

	1.2
	[bookmark: restable_EMP50E_h10_z_4398]Напряженность электрического поля, кВ/м
	1.0
	0.02; 0.03; 0.01
	0.02
	0.01
	

	1.3
	[bookmark: restable_EMP50E_h17_z_4398]Напряженность электрического поля, кВ/м
	1.7
	0.04; 0.03; 0.05
	0.04
	0.02
	

	1.4
	[bookmark: restable_EMP50H_h05_z_4398]Напряженность магнитного поля, А/м
	0.5
	0.2; 0.5; 0.4
	0.4
	0.2
	

	1.5
	[bookmark: restable_EMP50H_h10_z_4398]Напряженность магнитного поля, А/м
	1.0
	0.2; 0.5; 0.3
	0.3
	0.2
	

	1.6
	[bookmark: restable_EMP50H_h17_z_4398]Напряженность магнитного поля, А/м
	1.7
	0.3; 0.5; 0.4
	0.4
	0.2
	

	2
	[bookmark: restable_zona_id_F595]Рабочий стол 
	
	
	
	
	0.8

	2.1
	[bookmark: restable_EMP50E_h05_z_F595]Напряженность электрического поля, кВ/м
	0.5
	0.03; 0.01; 0.02
	0.02
	0.01
	

	2.2
	[bookmark: restable_EMP50E_h10_z_F595]Напряженность электрического поля, кВ/м
	1.0
	0.02; 0.03; 0.04
	0.03
	0.01
	

	2.3
	[bookmark: restable_EMP50E_h17_z_F595]Напряженность электрического поля, кВ/м
	1.7
	0.04; 0.06; 0.05
	0.05
	0.02
	

	2.4
	[bookmark: restable_EMP50H_h_loc_z_F595]Напряженность магнитного поля, А/м
	кисти рук
	0.5; 0.7; 0.6
	0.6
	0.2
	


Условные обозначения: m – интервал измерения в соответствии с МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018; h – высота точки измерения в метрах или часть тела (при локальном воздействии); Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ – класс условий труда.
11. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:
	[bookmark: kut_table][bookmark: kut_table_num_table_col]№ п/п
	[bookmark: kut_table_param_table_col]Наименование параметра ПЭП 50 Гц
	[bookmark: kut_table_m_table_col]№ m
	[bookmark: kut_table_fact_table_col]Xmax
	[bookmark: kut_table_unc_table_col]U095
	[bookmark: kut_table_pdu_table_col]ПДУ
	[bookmark: kut_table_otkl_table_col]Отклонение
(Xmax/ПДУ)
	[bookmark: kut_table_kut_table_col]КУТ

	1
	[bookmark: max_kut_izmE_z4398]Напряженность электрического поля, кВ/м
	1
	0.04
	0.02
	5
	0.01
	2

	2
	[bookmark: max_kut_izmH_z4398]Напряженность магнитного поля, А/м
	1
	0.4
	0.2
	1120
	0.0004
	2

	3
	[bookmark: max_kut_izmE_zF595]Напряженность электрического поля, кВ/м
	2
	0.05
	0.02
	5
	0.01
	2

	4
	[bookmark: max_kut_izmH_zF595]Напряженность магнитного поля, А/м
	2
	0.6
	0.2
	3200
	0.0002
	2


Условные обозначения: Xmax – максимальное значение на интервале измерения; КУТ – класс условий труда.
12. Сведения о лицах проводивших измерения:
	[bookmark: pers_table2][bookmark: pers_table2_num_table_col]№
	[bookmark: pers_table2_fio_table_col]Ф.И.О.
	[bookmark: pers_table2_state_table_col]Должность
	[bookmark: pers_table2_zone_table_col]№ рабочей зоны из п.9
(прочерк – все рабочие зоны)

	1
	[bookmark: pers_izm_id_1]xxx
	xxx
	-


13. Заключение.
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2
14. Подписи лиц, проводивших измерения:
	
	
	

	[bookmark: sign_table_izm_sign_table_col](подпись)
	[bookmark: izm_sign][bookmark: sign_table_izm]
	[bookmark: sign_table_izm_fio_table_col](Ф.И.О.)


15. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: sign_table_exp_rnum_table_col](№ в реестре)
	
	[bookmark: sign_table_exp_state_table_col](Должность)
	
	(подпись)
	[bookmark: fio_users][bookmark: sign_table_exp]
	[bookmark: sign_table_exp_fio_table_col](Ф.И.О.)
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