1. Используется ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ.МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 50 ГЦ И НАПРЯЖЕННОСТИ ИЛИ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 50 ГЦ, (ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА.
МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-2018
Проведение измерений НМП, МИ в случае локального облучения
рук персонала осуществляется дополнительно на уровне кистей рук и предплечья.
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12 OBPABOTKA PE3YJIbTATOB H3MEPEHHUIA

12.1O6paboTka pe3yabTaToB H3MEPEHHUIt I YCIOBHS OOIIEro BO3AEHCTBHS
TI3I1 50 I'n.

12.2Brisenenne M3 psaa u3MepeHHbix 3Hauenuii HOIT, HMIT, MU TI3IT 50
T (B pi, KB/M, Hp iy A/M WA By, i, MxT) HA MHTEPBAJIC MAKCHMAJIBHEBIX BETHYMH
— Emax(i);m» Hmax(i),m W Bray(ym 3a nepuon 7.

. Emaxym HmaxG B
12.3 Onpenenenye oTHOMmEHMH —mXQm max@m g maxOm 55 ponyon T,
Enzw,m Hn;w,m anlyrm

rae Eqpym Hogym¥ Bpgym — 910 TIZIY HOIL, HMIT 1 MU cOOTBETCTBEHHO,
YCTAHOBJICHHBIE OTHOCHTENILHO BPEMEHM BO3ACHCTBUSA T, U1 yCIOBHS OOLIEro
Bozaeiicteus [1011 50 .

12.4TlonyuyeHHble 3HaueHUs (PUKCUPYETCS. B IIPOTOKOJIC W3MEPEHHWH s
(opMupoBaHUS 3aKIIFOYEHHS MO BeauHe oTKioHeHnHss HOIT, HMII wim MU or
TIAY, ucnons3yeMsbIX B CIELMANIbHOM OLIEHKE YCIOBHH TpyAa.

12.500paboTka pe3yibTaTOB W3MEPEHWI IS  YCJIOBHS  JIOKAJIBHOTO
Bo3aeiicteust [IMII 50 I'n.

12.6 Beinenenue w3 psaaa usMepeHHbix 3HaueHuit HMIT wma MU TI91T 50 Ty
(Hnokim, A/m wnma Bnokm, mxTn) Ha WHTEpBaJle MAaKCUMAIbHBIX BEJIMYHH —
HIO0K max(i);m WM BIOKyay (i) m 32 EpUOA 1.

Huok; i Biiok i
max(i),m WIH max(i),m

12.7 OnpeneneHne OTHOLICHHUIA 3anepuof, T, rae

Hi10Kyy,m BJIOK gy,
H10Kip 1y, m 1 BIOKi 5y m —3T0 [IIY HMIT 1 MM COOTBETCTBEHHO, YCTAHOBJICHHBIE
OTHOCHTENIbHO BPEMEHH BO3JACHCTBUS 1., JUIS YCIIOBUS JIOKAJIBHOTO BO3/ACHCTBUS
II3I1 50 I,

12.8T1onyueHHble 3HAYeHUs (PUKCUPYETCS B TPOTOKOJE H3MEPEHHM st
(opMupOBaHUS 3aKITIOYCHHS 10 BENHUMHE OTKIoHeHUs HMIT wiu MU ot TTY,

HCIIOJIb3YEMOT0 B CIIEHUAILHOM OLICHKE YCIIOBUI TpyAa.
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