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	В каких системных единицах измеряется активность радионуклида?

	
	В случаях, когда в связи с требованиями, установленными на режимном объекте, на котором расположены рабочие места работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений, запрещен вынос средств измерений или имеется риск их повреждения (невозможности дальнейшей эксплуатации), запрещен вынос исследуемых (испытуемых) и измеряемых материалов (проб) за пределы рабочего места, для проведения специальной оценки условий труда используют:

	
	Вибрация как производственный фактор – это:

	
	Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в случаях:

	
	Дайте полное определение понятию «рабочая зона»:

	
	Действие аккредитации испытательной лаборатории (центра) организации, проводящей специальную оценку условий труда, приостанавливается Федеральной службой по аккредитации в отношении всей области аккредитации или ее части в случае:
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	Допускается ли осуществление идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов непосредственно на рабочих местах медицинских работников, расположенных в помещениях, к которым нормативными правовыми актами Российской Федерации предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого микробиологического состояния среды и устойчивого режима функционирования медицинского оборудования, в присутствии лиц, которым оказывается соответствующая медицинская помощь:

	
	Заполните пробелы в предложении. Показатели региональных и общих физических динамических нагрузок ___. Оценка проводится ________.

	
	Заполните пробелы в предложении: При одновременном или последовательном пребывании работника в течение рабочей смены в условиях воздействия нескольких электромагнитных полей и излучений, для которых установлены разные ПДУ, класс (подкласс) условий труда на рабочем месте устанавливается по показателю фактора (характеристика фактора) ___________. При этом превышение ПДУ двух и более оцениваемых показателей, отнесенных к одной и той же степени вредности, (особенность итоговой оценки фактора) ____________.

	
	К какому классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса относятся работы с однократным выполнением на рабочем месте в течение рабочего дня (смены) от одной до трех разнотипных опасных операций или одной особо опасной операции?

	
	Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных помещений на участках светокопирования:

	
	Какие вредные химические вещества подлежат контролю в воздухе производственных помещений на участках, на которых размещены полноцветные лазерные аппараты:

	
	Какие типы шума выделяются по характеру спектра?

	
	Какова дата вступления в силу Федерального закона «О специальной оценке условий труда»:

	
	Опасный производственный фактор – это:

	
	Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых предусматривается пребывание работников в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2015 № 102н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, на которых предусматривается пребывание работников в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды» распространяются на рабочие места:

	
	Помещения производственных зданий и сооружений, где не проводятся работы с техногенными источниками излучения, соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов, если мощности дозы гамма-излучения меньше какой величины?

	
	Представляет ли радиационную опасность рентгеновский аппарат при перевозке и хранении?

	
	Применяется ли «защита временем» при работе в условиях нагревающего или охлаждающего микроклимата?

	
	Проведение идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах водолазов и кессонщиков в ходе проведения спусков:

	
	Проводится ли специальная оценка условий труда на рабочих местах работников, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам спорта в период проведения официальных спортивных соревнований:

	
	Сопоставьте виды неионизирующих излучений и приборы: Приборы: 1) П3-41; 2) МТМ-01; 3) П3-50; 4) ИЭСП-01.

	
	Сопоставьте условия труда и определения к ним:

	
	Специальная оценка условий труда в отношении условий труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих:

	
	Специальная оценка условий труда включает в себя:

	
	Точка отбора пробы – это:

	
	Что относится к основным мероприятиям для борьбы с чрезмерным тепловым воздействием на производстве?

	
	Что является единицей измерения показателя физической динамической нагрузки?

	
	Что является нормируемым параметром при интегральной оценке вибрации по частоте (широкополосная вибрация) в целях специальной оценки условий труда?

	
	Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку условий труда, непосредственно участвующие в идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах работников, занятых на подземных работах должны соблюдать следующие обязательные для допуска на данные рабочие места требования и условия:

	
	Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку условий труда, непосредственно участвующие в идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений, должны соответствовать следующим требованиям, обязательным для допуска на рабочие места:




