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Проверка и испытания стеллажей, лестниц-стремянок, подмостей: где и как проводятся
Булат БАДАГУЕВ
государственный инспектор труда в отставке, член Союза журналистов России (Москва) 

Ключевые проблемы
· Какие нормативные акты регулируют проверку и испытания лестниц-стремянок, стеллажей и подмостей?

· Кто проводит испытания и освидетельствования?

· Что проверяют во время технического освидетельствования и испытаний?

	




Какие нормативные акты регулируют проверку и испытания лестниц-стремянок, стеллажей и подмостей

Проводить проверку и испытания стеллажей, лестниц-стремянок и подмостей требуют Правила охраны труда при работе на высоте1. Виды и характеристики стеллажного оборудования, нагрузка, которую оно должно выдерживать, приводятся в других документах. Это различные правила, инструкции, СНиП и ГОСТ. Вот их перечень: 

· Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204> (утверждены Минэнерго СССР 30 апреля 1985 г.); 

· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н); 

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утверждены постановлением Госстроя России 23 июля 2001 г. № 80); 

· Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261); 

· ГОСТ Р 55525-2013 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»; 

· ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия»; 

· ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия»;

· ГОСТ 28347-89 «Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия»;

· ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия».

Сроки проверок и испытаний

Для каждого вида вспомогательного оборудования для работы на высоте установлены свои сроки проведения проверок, освидетельствований и испытаний. 

Таблица. Сроки проведения периодических испытаний
	Наименование нормативного документа
	Сроки проведения периодических испытаний
	Сроки проведения визуальных осмотров

	Пункт 10.3 ГОСТ Р 55525-2013
	Полное техническое освидетельствование – не реже 1 раза в год, частичное – не реже 1 раза в неделю 
	Еженедельно

	Подпункт 5.1.36 РД 34.03.204
	Лестницы и стремянки металлические – 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки деревянные – 1 раз в 6 мес., лестницы веревочные подвесные – 1 раз в 6 мес. 
	Перед применением

	Подпункты 2.19.27, 2.19.33, 2.21.6, 2.21.7 СО 153-34.03.603-2003 
	Гибкие и жесткие изолирующие лестницы – 1 раз в 12 мес., изолирующие приставные лестницы и стремянки – 1 раз в 6 мес. 
	Перед применением

	Пункты 4.4, 7.1 ГОСТ 26887-86 
	Площадки и лестницы – не реже 1 раза в год нагрузкой, превышающей на 20% нормативную нагрузку 
	Не реже чем через 10 дней

	Подпункты 2.5, 2.7, 5.1, 5.2 ГОСТ 28012-89, п. 6.3 ГОСТ 24258-88
	Подмости передвижные сборно-разборные – не реже 1 раза в год нагрузкой, превышающей нормативную нагрузку в 1,25 раза 
	Не реже 1 раза в месяц

	Пункт 2.3 ГОСТ 28347-89
	Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом – не реже 1 раза в три года
	Ежедневно перед началом работы


Кто проводит испытания и освидетельствования

Испытания стеллажей, лестниц-стремянок и подмостей могут проводиться силами работодателя или специализированной организацией. 

Кто испытывает стеллажи

Руководитель эксплуатирующей организации (работодатель) назначает приказом ответственного за эксплуатацию стеллажей. 
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0 Ha3HaYeHNM OTBETCTBEHHOTO 33
6e3onacHyio aKClyaTauuio crennaxei

B coorsercraun ¢ TpeGopanmami crathu 212 Tpynosoro konekca, TOCT P 55525-2013 «Cran-
ckoe oBopyosanite. Crentaxi copHo-passophbie. OBliie TexHieckue ycioisy, [pasin

110 OXpaHe TPY/a [IPH TOrPY30UHO-PA3TPY3OUHBIX PaGOTAX H Pa3MEIICHHH IPY30B, YTBEPKICHHBIX
npikazon Muirpyna Poccun ot 17 cenrra6ps 2014 1. N2 6421, 1 b uensx obecrievets Gesorac-
HOli SKCIUIYaTalliH WTaGeNbHOl TEXHUKH 1 CTe/TaxKeit

TTPUKA3BIBAIO:

1. [lnst BHIMONHEHNS OPraHH3AUHOHHEIX H TEXHHUECKHX MEPONPHATHIA 110 0becrieueHuio 6e3o-
TIACHBIX YCIOBHI OKCIVIYaTaLliH HA3HAUHTD OTBETCTBEHHBIM 32 SKCIVIYATALHIO CTeIaXei

6Gpuzadupa Kynuywina K.K.

(romocrs, gaoums

2. Ha nepnopi OTCyTCTBHS OTBETCTBEHHOTO JIHIIA 3 SKCIVIYATAIlHIO CTe/UIaXeH (OTIYCK, KO-
MaHIHPOBKH, G0e3Hb H /Ip.) €ro 06S3aHHOCTH BOSJOKHTb Ha

an)

3. OrsercraensoMy 3a akcrutyarauio crenviaxeit Kyuuagsiny K.K_ 1 miy, ero samemaionemy,

[ —

_Ipoxoposy A.M B cBoeii paBoTe pyKOBOJCTROBATHCA /L€H{CTRYIOUIMIH HOPMATHBHEIMH TIPABOBBIMH
(o, o)

JIOKYMEHTaMH, JIOKa/IbHBIMH aKTaMH, HHCTPYKIHSMH 110 SKCILIYaTalliH CTe/UIKHOTo 060pyioBa-
HIS 1 JIOZKHOCTHBIMH HHCTPY KUNSMH.

4. Orsercraenmony 3a sxcnayaramio cremnaseit _ITpoxoposy A.M. _ obecreunrs:

(oo, onrans)

~ cobrmioieHHe BCeX MepONPHATHIL, HANPABJIEHHBIX Ha 6€30MacHYI0 SKCIUTYATALHIO CTE/UIaX-
HOI CHCTeMSI;

— WHCTpYKTHPORaHHE TIPOHSBOICTBEHHOTO MepCOHaTa 0 MPABILIaX Gesonackoit paoTs
€O CKIIAZICKIM 000PYI0BAHHEM 1 CTE/UIAXKAMH;

— eXeHe/IeNbHO IPOBOMIHTH BHELINHI OCMOTp CTe/LTKeli Ha [IPEAMET BHISIBICHIS BOIMOKHBIX
TOBDESKIeHHIH TIEMEHTOB METAUIOKOHCTPYKIIHTT;

— 1IPH OGHApYKeHHH HEHCTIPABHOCTEH HEOBXOMHMBLFT PEMOHT CTE/LTasKei;

— BUMOHEHHE YCTOBHT, MPH KOTOPHX Macca CKAQMPYeMBIX FPY3oB (C YeTOM Macch! Taphr)
He [I0/1KHA PEBHIIATh HATPY3OK, 3aB/ICHHBIX Ha CTE/IAKHYIO CEKIMIO]

~ HaJIHUHe Ha CTE/UIKHOM 060pY/I0BAHHH HHOPMALHOHHBIX TaG/HUEK C YKa3aHHEM BBICOT
YPOBHEIi XPaHEHIA 1t MAKCHMAJIBHO ZIONYCTHMOF HArPY3KH Ha KAKIBiil H3 YPOBHEI! X paHeHHs;

~ KOHTPOJIb 33 COCTOHHEM H POBHOCTBIO HAMOMLHOTO MOKPHITHA, C TeM UTOOHI HECyIast Crio-
COBHOCTB TI0JI0B CKJIa/Ia COOTBETCTBOBA/IA 3asIBJICHHO HArPy3Ke OT CTE/LIaXeil, 3 MAKCHMAJIBHO
JIOMYCTHMBIE OTKIOHEHIS POBHOCTH MO He NPeBHIIAH NpeJebHBIX (TaONHIHbIX) JHaveHit
(rabn. 7 TOCT P 55525-2013);

~ OPTAHH3ALIIO HE PeXe OIHOTO Pa3a B TO/L IPOBECHHA TIOTHOTO TEXHHYECKOTO OCBIICTENb-
CTBOBAHIA CTENIAKEN.

PeayIKTaTht OCMOTpOR, HCTITAHHH OTPAXATS 3AMHCAMI B Ky PHAE — MPIIOXEHI K TIACTOp-
Ty Ha CTennaRHYIo CHCTeMy (npiioetne 1).

5. Hauanbnuky otaena kanpos _Cen i C.I1. 03HAKOMHTB C HACTOALIMM
(emoons, o)

TIPHKA30M YKA3aHHBIX B HEM I0/DKHOCTHBIX JHLL 11O/l POCITHC.

6. KosTporms 3a HCTo/IHEHHeM IZHHOTO NPHKa3a BOJMIOKHTD Ha IIaBHOTO Hipkenepa Boiosa MLII.
[

TetepabHblii MpeKTop Casenves O.P. Casenven

C npikasom o3HakoMteH:
TMposopos AM.TIpoxopos ~ 27.11.2015
Kynusyoin KK Kywmwm — 27.11.2015
Buixos M.IT. Biikos 27.11.2015





Ответственный должен организовывать проведение частичного и полного технического освидетельствования стеллажей. 

Заниматься частичным или полным освидетельствованием могут только сотрудники, которые аттестованы на знание требований нормативных документов, регламентирующих безопасное производство работ (ГОСТ Р 55525-2013). 

Для полного технического освидетельствования привлекаются специалисты (эксперты-обследователи), которые должны быть аттестованы в области неразрушающего контроля и иметь квалификацию не ниже 2-го уровня по визуальному контролю. 

Поскольку проводить аттестацию своих работников на таком уровне работодателю проблематично, для полноценного контроля состояния стеллажей (полное техническое освидетельствование) необходимо привлекать независимые экспертные организации. 

Их работа регламентируется документами по неразрушающему контролю и свидетельствами об аттестации лабораторий, выданных Росстандартом или Росаккредитацией. 
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	Анна ДОРОТЮК, 
	заместитель директора НОУ ДПО «Уссурийский центр охраны труда» (Уссурийск)

	Советует

Работодателю надлежит обеспечить регулярную проверку исправности систем безопасности при работе на высоте. Указания по испытаниям должны содержаться в эксплуатационной документации изделия. Но нужно помнить, что пунктом 95 Правил охраны труда при работе на высоте запрещено проводить динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой. Если в ходе испытаний выявлены какие-либо недочеты, пониженные защитные свойства отдельных элементов, их необходимо заменить. 


Кто испытывает переносные лестницы и лестницы-стремянки

В отличие от стеллажей проверка лестниц проводится проще. Поэтому на практике эта процедура выполняется исключительно силами работодателя. Для этого руководитель структурного подразделения работодателя своим распоряжением назначает сотрудника, ответственного за состояние и исправность переносных лестниц и лестниц-стремянок. Он выбирается из числа инженерно-технических работников. 
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0 Ha3HaueHUW INLA, OTBETCTBEHHOTO 33 COCTOSIHUE
W MCMPaBHOCTb NEPEHOCHBIX JIECTHUL U NIECTHUL-CTPEMSAHOK

B cootnercraiti ¢ tpeGosanayt cratbit 212 Tpyonoro koaekea, [pasiun Geaonactocrit mpit pa-
Gote ¢ nncrpyMenToM 1 picriocoSneniuayu PIL 34.03.204, CHuIT 12-03-2001 «Besonaciocts
Tpyaa B crpotenserse. Hacrs 1. OBuute TpeGosaniay

JIAIO PACITOPSDKEHHE:

1. HaauaunTh OTBETCTBEHHBIM 32 COCTOAHHE H HCTPABHOCTD NEPEHOCHBIX JICCTHHIL H JIECTHHII-
crpemanok _6pucadupa Bacunsesa O.C.

(oo, faouans, )

2. OTBETCTBEHHOMY 3a COCTOSIHHE H HCIIPABHOCTD I€PEHOCHBIX IECTHHLL H IECTHHLI-CTPEMSi-
HoK _Bacunvesy O.C. E
[

~ BCE NIePEHOCHbIe JICCTHHILBI H JICCTHHILbI-CTPEMAHKH B3ATh Ha yueT ¢ 3annckio B JKypHase
JUeTa TaKeMAXHbIX CPE[ICTE, MEXaHI3MOB 1 TIpHCHIoCoG ettt (npiokere 1);

— HA BCEX JIECTHHIIAX, HAXOSUINXCA B OKCIUIYTalliH, 3AKPeMHTh GHPKH C YKa3aHHEM HX HH-
BeHTApHLIX HOMEPOR, /IaTh CTE/IOIIX HCHBITAHHIL, IPUHALIEXHOCTH CTPYKTYPHOMY M0Apa3-
JieNteHuIo 6o cyk6e (Y AepeBsSHHbIX 1 MEeTUIMUECKHX JIECTHHI] ~ HA TETHBAX, Y BEPEBOUHBIX —
Ha IPHKpEIVIEHHbIX K HHM GHPKX);

~ NIPOBOZMTH OCMOTP H HCTIHITAHNS CTATHYECKO! HATPY3KO/t JIECTHHIL H JICCTHHII-CTPEMAHOK
B YCTaHOB/IEHHbIE CPOKH;

— TIDHHIMATS MEpH 110 OBECTEYeH o PEMONTa IECTHHIL TPH OGHAPYKeHHH HEHCTPABHOCTEIT;

~ XpaHeHHe JICTHUIL OCY IECTBATh B CYXHX NIOMEIICHHSIX, B MECTAX, HCKIIOUAIOUIMX HX CTy-
aiHbie MEXaHHUECKHE TIOBPEKICHHS,;

— oBeCrieunTh KORTPOITh 32 BHNOMHeHHeM TpeSoBaHHii HOPM H NPABII Ge30NacHOCTH NpH
NPOBEZICHHH PAbOT C NPHMEHEHHEM JIECTHHL H IECTHHII-CTPEMSHOK.

3. Kontposb 3a BHINO/HEHHEM HACTOSIIETO PACTIOPSIKEHHS OCTABISIO 32 COBOIE.

Pyxovomiens noxpasziencis (Cayx6ui) Taspunos Tagpunoa C.K.
= {doous, )







Осмотр лестниц и стремянок производит назначенное лицо при проведении испытаний, а перед применением – сам рабочий. 

Что проверяют во время технического освидетельствования и испытаний

Проверка состояния лестниц-стремянок и подмостей проводится в виде испытаний, а стеллажей – в виде частичного или полного технического освидетельствования. 

При частичном техническом освидетельствовании стеллажей проводится их внешний визуальный осмотр. Цель – выявить повреждения, проверить наличие фиксаторов балок стеллажей. 

В ходе полного технического освидетельствования проводится:

· идентификация поврежденных элементов;

· проверка на соответствие стеллажей заданным параметрам;

· контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкерных болтов;

· статические испытания вертикальной нагрузкой.

Испытаниям подвергаются различные типы лестниц, стремянок и подмостей. 

В процессе испытаний лестниц и стремянок необходимо:

· подтвердить химический состав и марку материала, из которого изготовлены лестницы (стремянки); 

· определить отклонения размеров от номинальных;

· определить отклонение формы и расположения поверхностей по проекту;

· определить прочность, устойчивость, эксплуатационную надежность;

· определить общие и остаточные деформации под действием нагрузок, предусмотренных ГОСТами или ТУ. 

В ходе испытаний подмости проверяют на:

· соответствие требованиям конструкторской документации;

· качество сварных швов, лакокрасочных покрытий;

· комплектность, маркировку, упаковку;

· взаимозаменяемость сопрягаемых секций, узлов и элементов.

Также проводятся прочностные испытания (статические и динамические), испытания тормозов и ловителей. 

Методика проведения статических испытаний

Методика статических испытаний стеллажей заключается в следующем. Поверенный груз устанавливается на стеллажи (балки, ложементы) для моделирования воздействия на них хранимого товара. При этом загрузке подлежат две смежные секции. 

Во время испытаний контролируются параметры прогиба несущих горизонтальных балок и деформаций вертикальной рамы между смежными секциями. 

Продолжительность действия нагрузки – 10 минут. В ходе полного технического освидетельствования вертикальная нагрузка, прилагаемая к ярусам хранения, равна номинальной. А на приемо-сдаточных испытаниях (испытаниях на прочность) прикладывается повышенная нагрузка не менее 1,10 от номинальной для данного типа стеллажей (в соответствии с ТУ завода-изготовителя). 

После снятия вертикальной нагрузки производится испытание горизонтальной статической нагрузкой. Интенсивность воздействия нагрузки – 0,1 от номинальной для данного типа стеллажей. Продолжительность ее действия – 10 минут. 

Затем измеряются остаточные деформации стоек, балок, ложементов и т. д. Полученные данные сопоставляются с данными ГОСТ 55525-2013. 
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	Алексей СУТЯГИН, 
	главный редактор журнала «Охрана труда: просто и понятно»

	Предупреждает:

Если работодатель не будет проводить или проведет с нарушениями освидетельствование или испытание стремянок, стеллажей и лестниц, его могут оштрафовать на сумму от 50 000 до 80 000 рублей, а руководителя организации оштрафуют на сумму от 2000 до 5000 рублей (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ). При этом общая сумма штрафа будет зависеть от количества непроверенных лестниц, стремянок и стеллажей. Штраф за каждую не прошедшую испытание лестницу будет назначаться отдельно. 


Чтобы провести испытания переносных и приставных конструкций из дерева или металла, их нужно установить на твердой поверхности и прислонить к опоре. Угол наклона должен составлять 75 градусов к горизонту. Трехколенные лестницы необходимо раздвинуть полностью. 

Само испытание сводится к созданию статической нагрузки на перекладины и лестничные тетивы. Продолжительность воздействия нагрузки равна двум минутам. 

К ступенькам в середине пролетов подвешивают груз с характеристиками 1,2 кН (120 кгс). После его снятия в местах крепления не должны выявляться никакие повреждения. Для проверки тетив на обе стороны крепится посередине груз с характеристиками 1,0 кН (100 кгс). 

Обследование крючьев и цепей, а также запирающих устройств раздвижных лестниц проводится путем подвешивания к нижней ступени груза весом 200 кг в вертикальном положении. После его снятия проводится осмотр, в результате которого не должно выявляться трещин в местах сварки деталей или каких-либо деформаций. 

К ступеньке стремянки, а именно в средней ее части, крепят груз 1,2 кН (120 кгс). Такая проверка проводится на всех смежных коленах поочередно. На нерабочее колено, используемое исключительно для упора, подвешиваются массы 1 кН (100 кгс) на каждую тетиву в средней части колена. 

При испытании тетив груз 1,0 кН (100 кгс) прикладывается на обе тетивы в середине.

Испытания на прочность и устойчивость подмостей сборно-разборных проводятся в эксплуатационном положении. При этом нагрузка на подмости должна превышать нормативную в 1,25 раза. Время воздействия нагрузки – не менее 10 минут. 

Статические испытания подмостей передвижных с перемещаемым рабочим местом проводят аналогично. 

Динамические же испытания проводят нагрузкой, превышающей грузоподъемность подмостей на 10 процентов.          После статических и динамических испытаний не должно быть остаточных деформаций металлоконструкций подмостей, разрывов сварных швов. 

Тормоза и ловители испытывают нагрузкой, превышающей грузоподъемность подмостей на 10 процентов. 

Оформление результатов испытаний

По результатам полного технического освидетельствования стеллажей составляется детальный отчет с описанием результатов всех вышеперечисленных процедур. Сведения о проведенном освидетельствовании вносят в журнал освидетельствования стеллажной системы. 
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Результаты проведенных испытаний оформляются протоколом испытаний стеллажной системы. 
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Подмости и леса высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки руководителем работ или мастером с записью в Журнале приемки и осмотра лесов и подмостей. Приемку лесов и подмостей выше 4 м проводит ответственный за безопасную организацию работ на высоте. Результаты приемки зханосят в журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. 
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Дата и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок фиксируются журнале регистрации и учета испытаний лестниц (приставных, стремянок). 
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По окончании работ составляется акт испытания лестниц и стремянок на безопасность в эксплуатации. 
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Самые необходимые нормативные акты 

	Документ
	Поможет вам

	Постановление Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н
	Определить, какие общие требования установлены для испытаний и проверки лестниц и стеллажей

	ГОСТ Р 55525-2013
	Уточнить, как проводится проверка стеллажей

	ГОСТ 26887-86
	Узнать об особенностях проведения испытаний лестниц

	ГОСТ 28012-89
	Уточнить, как освидетельствуют подмости

	Подпункт 5.1.36 РД 34.03.204
	Выяснить, с какой периодичностью проверяют лестницы


	Запомните главное

1 Проводить проверку лестниц, стеллажей и подмостей требуют не только правила охраны труда при работе на высоте, но и некоторые отраслевые нормативные акты, ГОСТы. 

2 Для каждого вида вспомогательного оборудования для работы на высоте установлены свои сроки проведения проверок, освидетельствований и испытаний. 

3 Лестницы и стремянки проверяют в ходе испытаний, а стеллажи и подмости – в процессе полного или частичного освидетельствования. 

4 Для проведения полного технического освидетельствования специалист должен пройти аттестацию в области неразрушающего контроля и иметь квалификацию не ниже 2-го уровня по визуальному контролю. 

5 Испытание и освидетельствование сводится к созданию статической нагрузки на лестницы, стремянки, стеллажи и подмости. После снятия нагрузки проверяется остаточная деформация и другие повреждения. 


1Утверждены  постановлением Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н. 

	



  

