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Нормативные документы, содержащие требования к ЭМП на рабочих местах, селитебных территориях, в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях и в транспорте  (по состоянию на 01 марта 2021 г.)
Часть 1. 

Действующие НД, содержащие требования к ЭМП
	ГОСТ Р 50923-96 Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения

	ГОСТ Р 51724-2001 Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим норматива

	ГОСТ ССБТ 12.1.002-84 Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

	ГОСТ ССБТ 12.1.006-84 (с Изменением №1) Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

	ГОСТ ССБТ 12.1.045-84 Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

	МР 2.1.10.0061-12 Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест

	МР 2551-82 Методические рекомендации по уточнению электромагнитной обстановки (ЭМО) в местах расположения линейных и плоскостных переизлучателей

	МУ 2055-79 Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за объектами с источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра

	МУ 3207-88 Методические указания по гигиенической оценке основных параметров магнитных полей, создаваемых машинами контактной сварки переменным током частотой 50 Гц

	МУ 3913-85 Методические указания по определению и нормализации электромагнитной обстановки в местах размещения метеорологических радиолокаторов

	МУ 4109-86 Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их  размещению

	МУ 4258-87 Методические  указания по определению и гигиенической регламентации ЭМП, создаваемых береговыми и судовыми РЛС

	МУ 4550-88 Методические указания по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазонов

	МУ 4562-88 Методические указания по нормализации электромагнитной обстановки в местах размещения двухканальных метеорологических РЛС

	МУК 4.3.044-96 Методические указания. Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов

	МУК 4.3.1167-02 Методические указания. Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц

	МУК 4.3.1676-03 Методические указания. Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи (Документ отменен в части испытаний абонентских телефонов)

	МУК 4.3.1677-03 Методические указания. Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи

	МУК 4.3.2491-09 Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях

	МУК 4.3.2501-09 Методические указания. Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи (взамен МУК 4.3.1676-03 в части испытаний абонентских телефонов)

	МУК 4.3.677-97 Методические указания. Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ, и ВЧ диапазонах

	МУК 4.3.678-97 Методические указания. Определение уровней напряжений, наведенных на проводящие  элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источников радиоизлучений

	МУК 4.3.679-97 Методические указания. Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и декаметрового диапазонов

	Приказ Минздравсоцразвития России от 24.01.2014 г. № 33н (с изменениями) Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению (Приложение 17 к методике «Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих излучений)

	Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда

	СП 2.5.3650-20 Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры (введены в действие с 01.01.2021 г. постановлением Гл.санитарного врача РФ № 30 от 16.10.2020 г)

	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий. (раздел XIII санитарно-эпидемиологические требования к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств) (введены в действие с 01.03.2021 г. постановлением Гл.санитарного врача РФ № 3 от 28.01.2021 г)

	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания (введены в действие с 01.03.2021 г. постановлением Гл.санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021 г)

	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи (отмена использования для госконтроля с 1 января 2022 г. - пункт 8 постановления Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020, пункт 1063 Перечня)

	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов (отмена использования для госконтроля с 1 января 2022 г. - пункт 8 постановления Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020, пункт 1078 Перечня)

	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Изменение N 1 к санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях (отмена использования для госконтроля с 1 марта 2021 г. - пункт 4 постановления Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020, пункт 1107 Перечня)

	СанПиН 2.2.4.0-95 Гигиенические требования при работе в условиях воздействия постоянных магнитных полей (отмена использования для госконтроля с 1 марта 2021 г. - пункт 4 постановления Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020, пункт 1045 Перечня)


Часть 2. 

Отмененные НД, содержавшие требования к ЭМП
	НД, отмененные постановлением Правительства РФ № 1631 от 08.10.2020 г 
(п.п. 32, 33, 36, 41, 45, 60, 66, 75, 108 Перечня)

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. 

СанПиН 2.2.4.1329-03 Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей.
СанПиН 2.2.2.1332.03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы.

СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования безопасности.

СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Изменения № 2 к санитарно-гигиеническим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ.

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

СанПиН 2.1.2.2801-10 Изменение № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

СанПиН 2.2.4.3483-17 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах в угольной промышленности.

	НД, отмененные постановлением Гл.санитарного врача РФ 
№ 2 от 28.01.2021 г (п. 4 постановления)
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях. 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах.

	НД, отмененные постановлением Гл.санитарного врача РФ 
№ 44 от 24.12.2020 г (п. 4 постановления)

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (с изменениями)

	НД, отмененные постановлением Гл.санитарного врача РФ 
№ 37 от 25.11.2020 г (п. 40 Перечня)

СН 4946-89 Санитарные нормы предельно-допустимых уровней напряженности электромагнитного поля НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ диапазонов, излучаемого радиосвязными средствами аэропортов гражданской авиации.

	НД, отмененные постановлением Гл.санитарного врача РФ 
№ 46 от 31.12.2020 г (п. 2 Перечня)

МСанПиН 001-96 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях.

	НД, отмененные постановлением Гл.санитарного врача РФ 
№ 19 от 10.07.2020 г (п.п. 9, 10, 31 Перечня)

ПДУ 2550-82 Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами. Работающими на частоте 20 - 22 кГц.

ПДУ 2623-82 (СН 2623-82) Предельно допустимые уровни плотности потока электромагнитной энергии, создаваемой метеорологическими радиолокаторами 3 см и 0,8 см в прерывистом режиме воздействия, на население.

СП 6031-91 Санитарные правила по обслуживанию и ремонту радиотехнических устройств воздушных судов гражданской авиации (другое обозначение документа - СанПиН 6031-91).

	НД, отмененные постановлением Гл.санитарного врача РФ 
№ 13 от 24.04.2020 г (п.п. 1, 2, 5 Перечня)

ВДУ № 2814-83 Временный предельно-допустимый уровень для населения плотности потока импульсно-прерывистой электромагнитной энергии 23 и 35 см диапазона, излучаемой обзорными радиолокаторами аэропортов с частотой вращения антенн не более 0,3 Гц.

СН 2958-84 Предельно-допустимый уровень плотности потока импульсной электромагнитной энергии, создаваемой метеорологическими радиолокаторами 17 см волн в прерывистом режиме воздействия на население. 

ОБУВ 5060-89 Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220-1150 кВ (другое обозначение документа - СП 5060-89, СанПиН 5060-89).


___________________________
Нормативные документы, содержащие требования к ЭМП от технических средств и используемые в настоящее время для подтверждения соответствия технических средств требованиям технических регламентов

	ГОСТ 12.2.007.10-87 Система стандартов безопасности труда. Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности

	ГОСТ 31210-2003 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности

	ГОСТ 31211-2003 Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерения и оценки эргономических параметров и параметров безопасности

	ГОСТ EN 50445-2013 Оборудование для контактной и дуговой сварки и родственных процессов. Оценка соответствия основным требованиям по ограничению воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)

	ГОСТ EN 62233-2013 Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека 

	ГОСТ IEC 62311-2013 Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)

	ГОСТ IEC 62368-1-2014 Аудио-, видео- аппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи. Часть 1. Требования безопасности

	ГОСТ IEC 62479-2013 Оценка маломощного электронного и электрического оборудования на соответствие основным ограничениям, связанным с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц - 300 ГГц) 

	ГОСТ IEC 62493-2014 Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных полей

	ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности

	ГОСТ Р 50949-2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности 

	СТБ EN 41003-2008 Дополнительные требования безопасности к оборудованию, подключаемому к телекоммуникационным сетям

	СТБ IEC 60215-2011 Требования безопасности к радиопередающей аппаратуре


Подготовлено: 
А.И.Афанасьев, член рабочей группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки факторов производственной среды Общественного совета при Федеральной службе по аккредитации
Тел: +7 (903) 233-09-89   +7 (916) 519-73-20   Эл.почта: af-ai@yandex.ru
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