Результаты тестирования №946798

1. Лицо, проходящее тестирование: Змановская Мария Анатольевна
2. Логин: zmanovskaya_ma
3. Дата и время прохождения тестирования (МСК): 25.09.2024 10:03
4. Длительность прохождения тестирования (часы, минуты): 01:43
5. Наименование организации, проводившей обучение: Общество с ограниченной ответственностью Региональный Центр Образования "ПрофРазвитие"
6. Программа обучения: ИД46Б. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков
7. Контингент: КТ3. Руководители подразделений по охране труда и специалисты в области охраны труда организаций (п. 78 ПП №2464)
8. Отрасль: H. Транспортировка и хранение
9. Автоматизированное место тестирования: г. Новороссийск, ул. Малоземельская д.15А, офис 25
10. Процент правильных ответов: 93%
11. Результат тестирования: Удовлетворительно


	Номер вопроса
	Вопрос
	Ответ
	Результат

	1
	Определите вид опасности при выполнении работ по перемещению груза, подвешенного на поврежденный канат крюковой подвески электрической тали
	1. Механическая опасность, вызывающая падение груза с последующим травмированием работников

	верно

	2
	Обязан ли работодатель обеспечить информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты
	1. Обязан

	верно

	3
	Какие требования предъявляются к участкам работ, помещениям, где ведутся изоляционные работы с выделением вредных и пожароопасных веществ
	1. Не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц

	верно

	4
	Что работодатель обязан обеспечить для создания безопасных условий труда
	1. Создание и функционирование системы управления охраной труда
2. Регулярный анализ и оценку рисков
3. Систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков
4. Проведение специальной оценки условий труда

	верно

	5
	Расположите предупредительные и контролирующие меры по предотвращению опасностей в порядке приоритетности
	1. Устранение опасности/риска2. Ограничение опасности/риска в его источнике путем использования технических средств коллективной защиты или организационных мер3. Минимизация опасности/риска путем проектирования безопасных производственных систем4. Меры административного ограничения суммарного времени контакта с вредными и опасными производственными факторами5. Предоставление работникам соответствующих средств индивидуальной защиты
	верно

	6
	В соответствии с чем работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты
	1. С установленными в национальных стандартах сроками

	верно

	7
	Укажите верную последовательность действий при обратном ударе пламени при производстве работ по газовой сварке и газовой резке
	1. Закрыть ацетиленовый вентиль2. Закрыть кислородный вентиль3. Проверить состояние водяного затвора и газоподводящих шлангов, резак охладить водой4. Сделать соответствующую запись в паспорте генератора
	верно

	8
	Какое условие должно выполняться для безопасной работы в окрасочных камерах
	1. Обеспечиваться подача снизу приточного воздуха

	неверно

	9
	Какое требование предъявляется к материалам, применяемым при расконсервации оборудования при производстве работ по строительству, реконструкции и ремонту
	1. Не должны обладать взрывопожароопасными свойствами

	верно

	10
	Подберите к мере снижения профессионального риска соответствующий ей практический пример
	1. Изоляция токопроводящих частей электрических кабелей - Реализация инженерных методов ограничения риска воздействия опасностей на работников2. Замена ручного труда автоматизированными процессами - Исключение опасной работы3. Проведение практического тренинга по теме: "Использование респираторов при выполнении работ в загазованной среде" - Реализация административных методов ограничения риска воздействия опасностей4. Использование инструмента с более низким напряжением - Замена опасной работы менее опасной
	верно

	11
	Какой из перечисленных документов описывает вопросы, связанные с менеджментом рисков
	1. ГОСТ Р ИСО 31000-2019

	верно

	12
	За чей счёт осуществляется приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств
	1. За счёт средств работодателя

	верно

	13
	Укажите средства, применяемые в целях устранения вредного воздействия шума
	1. Технические средства, организационные мероприятия, дистанционное управление, СИЗы

	верно

	14
	Установите соответствие между рекомендуемыми нормативными правовыми актами и иными документами, используемыми в качестве источников информации для идентификации опасностей, и исходными данными
	1. Перечни выполняемых работ, описание технологического процесса, используемое оборудование, инструменты, сырье и т.д - Локальные технические документы (стандарты и регламенты выполнения работ, технологические карты)2. Требования к зданиям, территории, площадкам, организации рабочих мест, производственным процессам - Ведомственные правила по охране труда3. Карты специальной оценки условий труда, протоколы инструментальных измерений факторов производственной среды и трудового процесса - Результаты проведения специльной оценки условий труда4. Описание трудовых функций, характеристика обобщенных трудовых функций - Профессиональные стандарты5. Протоколы инструментальных измерений факторов производственной среды - Результаты производственного контроля за условиями труда и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий
	верно

	15
	Установите соответствие, к каким классам средств индивидуальной защиты относятся представленные образцы
	1. Средство защиты рук - Рисунок2. Средство защиты глаз - Рисунок3. Средство защиты головы - Рисунок4. Спецодежда - Рисунок5. Средство защиты органов слуха - Рисунок
	верно

	16
	Выдаются ли средства индивидуальной защиты бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и подручным рабочих
	1. Выдаются те же средства индивидуальной защиты, что и работникам соответствующих профессий

	верно

	17
	Что должно учитываться при осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
	1. Все ответы правильные

	верно

	18
	Установите правильную последовательность действий разработки и реализации мер по управлению профессиональными рисками с учетом возможности применения результатов проведения специальной оценки условий труда для оценки уровней профессиональных рисков
	1. По результатам оценки уровня профессиональных рисков оформляется перечень (реестр) рисков, ранжированный в зависимости от оцененного уровня каждого риска2. Рассматриваются меры управления профессиональными рисками (меры снижения уровня профессиональных рисков или контроля уровня профессиональных рисков)3. Разработка мер управления профессиональными рисками и составление плана мероприятий по управлению профессиональными рисками4. Повторная оценка уровня профессиональных рисков после реализации указанных в предыдущем шаге мероприятий по управлению профессиональными рисками
	верно

	19
	Установите правильную последовательность применения мер контроля для управления рисками на производстве в соответствии с их эффективностью
	1. Устранение опасности в источнике (например, отказ от опасной технологической операции, либо полная автоматизация опасной ручной операции)2. Замена опасной работы менее опасной3. Реализация инженерных (технических) методов ограничения интенсивности воздействия опасностей на работников4. Реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников5. Использование средств индивидуальной защиты
	верно

	20
	Кто должен присутствовать при пробном пуске технологического оборудования после ремонта
	1. Пуск должен производиться в присутствии руководителя ремонтных работ и должностного лица, назначенного приказом работодателя ответственным за безопасную эксплуатацию оборудования

	верно

	21
	Расставьте в порядке приоритета меры по управлению профессиональными рисками для работ в метрополитене
	1. Комплексной механизацией и автоматизацией ручного труда, дистанционным управлением производственными процессами и операциями, связанными с наличием вредных и (или) опасных производственных факторов;2. Автоматизацией и герметизацией производственных процессов, являющихся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов;3. Заменой токсичных и горючих веществ менее токсичными, нетоксичными и негорючими веществами;4. Организацией безопасной эксплуатации подвижного состава, промышленного транспорта, технологического оборудования и средств механизации5. Использованием блокировочных устройств, средств световой и звуковой сигнализации и аварийного отключения технологического оборудования при нарушении производственных процессов;6. Применением средств индивидуальной и коллективной защиты
	верно

	22
	Какие таблички или знаки вывешиваются в местах установки ацетиленовых генераторов
	1. "Не курить"
2. "Вход посторонним запрещен – огнеопасно"
3. "Не проходить с огнем"

	верно

	23
	Установите соответствие между понятием и его определением
	1. Средства индивидуальной защиты сложной конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя, которые подлежат обязательной сертификации - Второй класс2. Средства индивидуальной защиты простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю, которые подлежат декларированию соответствия - Первый класс
	верно

	24
	Установите правильную последовательность этапов проведения специальной оценки условий труда
	1. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов2. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов3. Отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов4. Оформление результатов проведения специальной оценки условий труда
	верно

	25
	Установите соответствие между временным диапазоном проявления оцениваемого риска и его наименованием
	1. Внедрение нового оборудования, проходящего апробацию - Риск среднесрочный2. Выполнение однократных заданий (проведение срочных работ по локализации обрыва линии электропередачи) - Риск краткосрочный3. Поэтапное изменение технологической системы - Риск долгосрочный
	верно

	26
	Является ли приобретение работодателем средств индивидуальной защиты во временное пользование по договору аренды причиной для снижения требований к выдаваемым средствам индивидуальной защиты
	1. Нет

	верно

	27
	В каком случае запрещается применять переносные металлические лестницы
	1. При техническом обслуживании, а также ремонте электроустановок в распределительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже

	верно

	28
	При выполнении каких видов работ выдаются средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих)
	1. Наружные работы (сезонно, при температуре выше 0° Цельсия) в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных

	верно

	29
	Для чего используются средства индивидуальной защиты
	1. Для предотвращения и уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также загрязнений

	верно

	30
	Разнесите мероприятия по снижению рисков по соответствующим им категориям
	1. Обучение работников методам и приемам безопасного выполнения работ - Административные меры2. Установка звукопоглощающих кожухов вокруг оборудования, являющегося источником шума - Замена на более безопасную альтернативу3. Автоматизация производственных процессов и операций - Технические (инженерные) меры4. Чистка резервуаров с использованием воды или пара под давлением вместо легковоспламеняющегося растворителя - Исключение опасной работы
	неверно




12. Уполномоченное лицо, допустившее к прохождению тестирования:  
 Дата: 25.09.2024      Подпись: 
13. Копию результата тестирования получил: Змановская Мария Анатольевна
 Дата: 25.09.2024      Подпись: 


Выписка сформирована в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда,размещенной на официальном сайте Минтруда России в сети интернет по адресу https://akot.rosmintrud.ru

